安徽省交通控股集团有限公司阜阳管理处

信息分中心视频监控屏幕墙改造工程

采

 购

文

件

安徽省交通控股集团有限公司

阜阳管理处

**二〇一九年十二月**

目 录

1. 采购文件公告
2. 报价人须知
3. 评审办法
4. 主要设备技术参数
5. 工程量清单
6. 响应文件格式
7. 其他资料（如有）

**第一章 采购文件公告**

**安徽省交通控股集团有限公司阜阳管理处**

**信息分中心视频监控屏幕墙改造工程**

**（二次）采购文件公告**

**一、项目概况**

1.项目范围

安徽省交通控股集团有限公司阜阳管理处信息分中心视频监控屏幕墙改造工程已由安徽省交通控股集团有限公司阜阳管理处批准，项目资金企业自筹，项目出资比例为100%。本项目已具备询比采购条件，欢迎符合条件的供应商参加报价。

2.本项目共分为1个标段，主要内容如下：

对安徽省交通控股集团有限公司阜阳管理处信息分中心视频监控屏幕墙进行改造，将原有的18块46寸液晶屏增加到36块并对原5块老化液晶屏进行更换，安装P4全彩走字屏、增加大屏控制器。**该改造项目完工后，设备屏幕具备兼容、拼接、切换、巡检等功能。**

**二、资格条件**

1) 资质要求：具备独立法人资格、有效营业执照、有效安全生产许可证；具备公路交通工程专业承包（公路机电工程分项）二级及以上或电子与智能化专业承包二级及以上资质。

2) 业绩要求：近5年内（2014年1月1日至竞标截止日），报价人须独立完成不少于1个合同金额为100万元以上的电子与智能化工程，以项目交工时间为准（应同时附以下材料：1.合同；2.业主开具的完工证明）。

3）主要人员最低要求：

项目经理：注册二级建造师及以上（机电工程专业），持有安全生产考核合格证B证，社保缴费截止时间应在投标截止时间前3个月以内，连续缴费期不低于6个月，并加盖社保机构章。

4)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与竞价。

5)被人民法院列入失信被执行人的单位不得参与竞价。（以“信用中国”官网http://www.creditchina.gov.cn查询为准）

6)交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路设计企业信用评价等级为C级或D级的竞标人不得参与本次竞标；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为C级或D级的竞标人也不得参与本次竞标。

**三、采购限价**

1.采购项目最高限价为**48万元**（肆拾捌万元整）。报价人的报价不得超过采购人设定的最高报价限价，否则作无效报价处理。

2.总价：该项目总价包括为实施和完成本项目所需的材料、人工、设备、软件、安装、检验、运输、税率等及其他完成该项目所必需的费用，是完成该项目工程的全部费用。

**四、工期、验收方式、缺陷责任期**

**工期要求：**计划工期为15日历天(以合同签订时间为准)；

**验收方式：**报价人按要求完成全部工作后，提供最终验收申请，报采购人确认验收。

**缺陷责任期：**缺陷责任期为24个月。承包人应遵照合同条款的规定，在整个缺陷责任期内提供免费服务以纠正、修复或更换制造，由此引起的费用被认为已包含在合同价格中，不再另行支付。响应时间不超过24小时。缺陷责任即将结束前，业主主持一次全面的缺陷责任检查。

**五、支付方式**

项目实施完成，经采购人验收合格后，根据实际验收合格的工程量和“项目专用合同条款”要求进行支付。付款前，报价人须向采购人开具增值税专用发票。

**六、获取采购文件及提交响应文件截止时间、地点及相关事宜**

1、凡有意向参加本项目的报价人，可至安徽省交通控股集团有限公司网站（www.ahjkjt.com）自行下载采购文件。

2、响应单位须于**2019年12月13日上午10点前**将响应文件密封送至**安徽省交通控股集团有限公司阜阳管理处二楼第一会议室**。

3.响应文件递交的截止时间(竞标截止时间)为**2019年12月13日上午10点**，采购人定于响应文件递交截止的同一时间、同一地点举行公开评审，**响应单位的法定代表人或授权代理人应携带加盖单位公章本人身份证复印件准时参加评审会议。**成交候选人将在安徽省交通控股集团有限公司网站（www.ahjkjt.com）公示，如果响应人低于3家，将取消本次采购 。

4.逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，采购人不予受理。

5.报价人只能报出一次价格，不得更改；报价人一经作出报价，即为不可撤回，否则报价无效。报价人提供的资料均应是真实有效的，若有虚假，由其承担一切后果。

**七、其他事项说明**

1.本项目的投标保证金金额为人民币**伍仟元整（¥5000.00元）**，投标保证金必须由报价人的基本账户一次性汇入本公告所示账户，并在采购截止时间前到账，否则无效。

2.名称：安徽省交通控股集团有限公司阜阳管理处

账号：3400 1718 6080 5300 4137

开户银行：中国建设银行股份有限公司阜阳市分行营业部

**八、联系方式**

联 系 人： 谢 工

联系电话：0558-3852536

联系地址：安徽省阜阳市袁集镇四十里铺滁新高速阜阳南入口处

 2019年12月6日

1. 报价人须知

**报价人须知**

| **条款号** | **条 款 名 称** | **编 列 内 容** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采 购 人：安徽省交通控股集团阜阳管理处 地 址：安徽省阜阳市颍州区四十铺高速公路入口处联 系 人：谢工 电 话：0558-3852536 |
| 2 | 项目名称 | 安徽省交通控股集团阜阳管理处信息分中心视频监控屏幕墙改造工程  |
| 3 | 建设地点 | 阜阳管理处信息分中心 |
| 4 | 资金来源 | 业主自筹 |
| 5 | 出资比例 | 100% |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 采购范围 | 信息分中心视频监控屏幕墙改造工程  |
| 8 | 计划工期 | 计划工期为**15日**历天(以合同签订时间为准)。 |
| 9 | 质量要求 | 该项目工程交工验收的质量评定：合格。竣工验收的质量评定：合格。 |
| 10 | 报价人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：见附录一业绩要求：见附录二主要人员最低要求：见附录三信誉要求：见附录四 |
| 11 | 是否接受联合体报价 | 不接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织，报价人自行踏勘现场 |
| 13 | 报价人提出问题截止时间 | 递交响应文件截止之日3天前 |
| 14 | 采购人书面澄清时间 | 递交响应文件截止之日2天前 |
| 15 | 分包 | 不允许 |
| 16 | 构成响应文件的其他料 | 对采购文件的澄清、修改，工程量清单，均是响应文件的组成部分。 |
| 17 | 报价人基本情况表 | 报价人需提供：**（1）企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证复印件。****（2）项目经理身份证、毕业证、建造师证、安全B证；** **（3）以上复印件均加盖单位章。** |
| 18 | 采购人要求澄清、修改采购文件的截止时间 | 递交响应文件截止之日3天前 |
| 19 | 响应文件截止时间 | **2019年12月13日上午10:00** |
| 20 | 工程量清单的填写方式 | 报价人按照采购人提供的工程量清单填写报价单价和金额。 |
| 21 | 是否接受调价函 | 否 |
| 22 | 报价有效期 | 自报价人提交响应文件截止之日30天 |
| 23 | 响应文件正副本份数 | 正本 1 份 ；副本 1 份 |
| 24 | 报价要求 | 报价人在编制响应文件时应充分考虑本项目的实际情况和可能增加的费用并包含在报价清单中相关子目的单价中，采购人不另外计量支付。 |
| 25 | 签字或盖章其他要求 | 1.报价函及报价清单应加盖报价人单位章。2.法定代表人身份证明及授权委托书应由法定代表人亲笔签名，按要求加盖报价人单位章。**3.报价文件逐页签字盖章，正文已签字盖章的除外。** |
| 26 | 装订要求 | 报价人应采用A4纸打印响应文件并装订成册，因响应文件装订松散而造成的缺页或缺损，采购人不承担因此造成的任何后果。 |
| 27 | 密封包装，封套上写明 | 采购人的地址 项目名称 响应文件在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 28 | 递交响应文件地点 | 安徽省交通控股集团阜阳管理处二楼第一会议室 |
| 29 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 30 | 报价保证金 | 无 |
| 31 | 开标时间和地点 | 时间**：2019年12月13日10时00分**地点：阜阳管理处二楼第一会议室 |
| 32 | 开标程序 | （1)密封情况检查：由采购单位监督人员及报价人代表现场检查响应文件的密封。（2）开封顺序：按随机顺序开封，并公开宣布报价人名单及响应报价等主要内容。（3）采购人及报价人签字确认。 |
| 33 | 开标程序 | 当场宣布废标的情况：（1）未在报价函上填写总价。（2）报价超出采购人公布的控制价上限。 |
| 34 | 评审小组的组成 | 评审小组由3人及以上单数组成，对报价情况及响应文件进行审查。 |
| 35 | 采购项目最高限价 | **48万元（肆拾捌万元整）。** |
| 36 | 签订合同 | 被确定的成交报价人应在自成交通知书发出之日起**7日内与采购人签订合同**。签约合同价的确定原则：若报价函报价与报价清单的报价不一致，签订合同时应以两者中报价低者为准。其中当报价函报价低于报价清单的报价时，还应按比例修正相应子目的单价或合价。 |
| 37 | 履约保证金 | 是否要求成交报价人提交履约保证金：☑要求，履约保证金形式：银行保函或现金形式或采购人书面认可的其他方式。履约保证金的金额：10%签约合同价采用银行保函时，出具履约保证金的银行级别：报价人工商注册地所在的地市级银行开具。履约保证金提交时间：收到成交通知书后21天内。履约保证金退还时间：签发交工验收证书后28天内。**□不要求** |
| **增38** | **采购文件所有要求的报价文件的正本中的复印件均指彩色扫描件或彩色复印件。** |
| **增39** | **询价响应单位提供所用的产品必须与现有屏幕设备功能相兼容，**不得使用已停产或即将停产的设备进行投标，不得仿制说明书、检测报告，不得伪造主要设备产品说明书中的技术参数。报价人提供的产品说明书如含有技术参数，含有参数的页面须由所投产品制造商或代理商盖章确认；如产品说明书不含所投型号产品的技术参数，投标人须提供由产品制造商或代理商出具的所投型号产品的技术参数盖章证明件（格式不限）。否则不予认可。 |

附录1 资格审查条件(资质最低条件)

|  |
| --- |
| 资质等级要求 |
| 具备独立法人资格、有效营业执照、有效安全生产许可证；具备公路交通工程专业承包（公路机电工程分项）二级及以上或电子与智能化专业承包二级及以上资质。 |

附录2 资格审查条件(业绩最低要求)

|  |
| --- |
| 业绩要求 |
| 业绩要求：近5年内（2014年1月1日至竞标截止日），报价人须独立完成不少于1个合同金额为100万元以上的电子与智能化工程，以项目交工时间为准（应同时附以下材料：1.合同；2.业主开具的完工证明）。 |

#### 附录3 资格审查条件（主要人员最低要求）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 人 员 | 数量 | 资格要求 |
| 机电工程 | 项目经理 | 1 | 注册二级建造师及以上（机电工程专业），持有安全生产考核合格证B证，社保缴费截止时间应在投标截止时间前3个月以内，连续缴费期不低于6个月，并加盖社保机构章。 |

附录4 资格审查条件(信誉最低要求)

|  |
| --- |
| 信誉要求 |
| 交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路施工企业信用评价等级为C级或D级的竞标人不得参与本次询价；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为C级或D级的竞标人也不得参与本次竞标。 |

1. 评审办法

评审办法（最低价法）

评审办法前附表

| **条款号** | **评审因素与评审标准** |
| --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 评审小组对低于报价控制价上限且满足采购文件实质要求的响应文件，按照报价人经评审的价格由低到高的顺序确定报价人优先次序。报价人报价相等时，评审小组依次按照以下优先顺序推荐候选报价人：（1）综合评审除价格以外的其他优惠折扣、配置、售后服务承诺、交货时间等方面，最优者成交；（2）被安徽省交通运输厅评为较高信用等级（最新年度）的报价人优先；（3）响应文件提供的业绩数量多的报价人优先；（4）响应文件提供的累计合同金额额大的报价人优先。 |
| 2 | 形式评审与响应性评审标准 | （1）响应文件按照采购文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；（2）响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、报价人的单位章盖章齐全，符合采购文件规定；（3）报价人法定代表人授权委托代理人签署响应文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；（4）报价人法定代表人亲自签署响应文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。（5）报价人必须独立报价，不得以联合体形式参加报价。（6）响应文件载明的采购项目完成期限未超过采购文件规定的时限。（7）响应文件未附有采购人不能接受的条件。（8）权利义务符合采购文件规定：a.报价人应接受采购文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；b.报价人未增加采购人的责任范围，或减少报价人义务；c.报价人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；d.报价人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；e.报价人在采购活动中无欺诈行为；f.报价人未对合同条款有重要保留。（9）一份响应文件应只有一个报价。（10）报价人未提交调价函。（11）报价未超过采购控制价上限。（12）报价人填写完毕的工程量清单未对采购文件中的数据、格式和运算定义进行修改。 |
| 3 | 资格评审标准 | （1）报价人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证；（2）报价人的资质等级符合采购文件规定；（3）报价人的类似项目业绩符合采购文件规定；（4）报价人的信誉符合采购文件规定；（5）报价人的项目经理资格符合采购文件规定；（6）报价人的其他要求符合采购文件规定； |
| 注：上述“形式评审与响应性评审”和“资格评审”，报价人的响应文件，若有一条评审项不合格，按照“无效标”处理，不再进入后续评分或评审。 |

1. 评审办法

本次评审采用最低价法。评审小组对响应文件进行初步评审（资格审查、形式性审查、响应性审查），在满足采购文件实质性要求的前提下，按照报价人经评审的价格由低到高的顺序确定报价人优先次序确定候选报价人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

第四章 主要设备技术参数

**一、拼接屏厂商要求**

1．所投关键产品（液晶显示单元、图像拼接处理器）需通过3C认证。

2．要求所投产品采用国内知名厂商产品，主要设备包括LCD 显示单元、图像拼接处理器、必须属于同一家厂家的自主产品，不会出现兼容性和售后维护等问题。

3. 投标产品制造厂商必须满足以下要求：

1) 有效的ISO9001:2015 质量管理体系认证

2) 有效的ISO14001:2015环境管理体系认证

4. 所投产品中所有硬件要求检测报告。

**二、产品技术要求**

**2.1 液晶拼接屏技术要求：**

1.LCD显示单元采用LED光源超窄边液晶面板，单元尺寸：46英寸，23个单元。

2. 拼接边缝≤3.5mm，物理分辨率为1920×1080，亮度≥700cd/㎡,对比度≥3500:1。可视角度(水平/垂直):178/178度, 色域≥72%，色彩度：10bit - 1073.7M色。灰阶响应时间：≤8ms。

2.1液晶拼接屏平均无故障时间MTBF不小于50000小时，LED背光源使用寿命不低于50000小时。

2.2电压：AC 100 - 240 V,50/60 Hz，额定功率≤280W。

3. 显示单元可输入模拟/数字RGB、复合视频/高清视频、高清数字等信号，接口支持类型：1路HDMI，1路DVI，1路VGA，2路VIDEO。

4. 显示单元提供1路RS232（RJ45）入，2路RS232(RJ45)出串口控制，使控制信号可并联传输，有效防止因屏数量多而造成控制信号的衰减，并可通过远程控制。

5. 低噪音，不影响正常工作；工作噪音不得高30dB(A)。

6. 支持7\*24小时不间断使用，背光系统平均无故障使用时间>=50000小时。

7.积木式堆叠安装，安装完成后，显示墙正面无任何金属钩针、无螺丝钉、无钢针等影响美观的辅助材料。

8.后盖支持简易维护设计，支持墙上对电源、板卡和线缆等直接维护修理，无需拆解大屏系统和整机；

9.显示单元通过3C认证。提供认证证书（扫描件或复印件）。

**2.2 多屏拼接图像处理器技术要求：**

1. 采用全数字纯硬件结构、所有输入输出信号处理都为板卡式热拔插结构，板卡全部集成在机箱内部，控制接口为RJ45网络接口（带IP地址）和RS232（DB9）双控制接口，完全杜绝计算机病毒侵扰。

2、 必须支持同时显示多种视频信号：最大1920×1200@60Hz 的PC机和工作站的RGB（DVI 或VGA 或RGBHV）信号，全制式标准Video(视盘机、DVD、录像机和摄像机等)视频信号， Full HD 1080p 全高清HDMI 数字视频信号（信号标准：HDMIV1.3a、1.4a 版本），高清SDI 信号（支持SDI 标准：SD/HD/ 3G-SDI），1080P或D1。所有信号可以切换成整屏一路显示，多路分屏和跨屏显示；输入数字显示拼墙系统多屏处理器系统的任一信号都可在M×N 的全墙显示范围内任意放大、缩小、移动显示。

3. 接入到图像处理器的任意信号（视频、VGA、DVI、HDMI等信号源）能通过图像处理器任意显示一个或多个信号的局部细节。

4. 具备7×24 小时的连续工作能力，保证系统工作的稳定与安全。具备高可靠性和高维护性的特点，并且所有图形卡、信号处理板卡均可以支持在不停机的状态下进行带电热插拔维护工作。具备业务智能自动恢复功能，更换后无需任何设置，就可以回复到原来正常的工作状态。

5、信号总输入数量：36路；信号输出：36路，输出可选择1024×768、1400×1050、1366×768或1920×1080分辨率，输出色彩支持24位、32位颜色。

6. 图像处理器通过3C认证。提供认证证书（扫描件或复印件）。

**2.3 大屏幕控制软件技术要求：**

1. 大屏控制软件提供中文操作、控制和维护界面；软件与窄边液晶显示单元为同一品牌。

2. 系统的各种功能操作实行全计算机控制、网络控制。所有显示单元的开关、参数配置和控制、信号调用、远程监控维护均在同一套控制软件上统一实现。

3. 用户可根据需要设置多个含有不同信号窗口组合的模式，不同模式间切换迅速，切换时间不大于2 秒。

4. 可以实现对多种信号源定义、调度和管理；实现任意信号源窗口模式组合的定义、编辑；实现指定信号在窗口轮询查看。

5. 大屏控制软件提供模式和预案的管理。操作员可对各种信号窗口的显示方式和布局保存成模式，并可通过快捷键对模式和预案进行快速调用，实现自动化控制管理功能；

6. 软件可以安装在用户PC 机上，并与用户系统兼容，不影响用户原来各种应用系统的运行。网络上的任意一台用户机安装控制软件后，便成为一台控制终端，既可管理控制大屏，也可同时被调用显示。

7.大屏控制软件具有完整的二次开发接口，提供对其他系统的控制接口，且系统建设方必须保证免费提供控制软件系统的升级和更新；

**2.4 全彩LED条屏技术要求：**

1、室内P4全彩LED显示屏，含显示屏屏体、安装框架，信号控制系统、播放控制软件及其他辅材。

2、关键技术参数：

* 物理点间距：4mm
* 发光点颜色： 1R1G1B
* 驱动方式：恒流驱动
* 杂点率≤0.0001，平均无故障时间≥5000小时；
* 使用寿命≥6万小时
* 灰度≥16.7M color；
* 工作环境温度：-10℃-60℃；

第五章 工程量清单

**工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **规格型号** | **品牌** | **单位** | **数 量** | **单价** | **总价** | **备 注** |
| **新增设备** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 液晶拼接屏 | 46'液晶拼接屏 |  | 台 | 18 |  |  |  |
| 2 | 液晶拼接架 | / |  | 套 | 18 |  |  |  |
| 3 | 走字屏 | P4全彩 |  | 平方米 | 4 |  |  |  |
| 4 | 走字屏支架 | / |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 大屏拼接器 | 信号总输入数量：36路；信号输出：36路，输出可选择1024×768、1400×1050、1366×768或1920×1080分辨率，输出色彩支持24位、32位颜色。 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 信号传输线材 | DVI线 |  | 根 | 18 |  |  |  |
| 7 | 装饰 | 拼接屏包边装饰 |  | 平方米 | 12 |  |  |  |
| 8 | 安装调试 |  |  | / | 1 |  |  |  |
| **小 计1** |  |
| **更换设备** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 液晶拼接屏 | 46'液晶拼接屏 |  | 台 | 5 |  |  |  |
| 2 | 液晶拼接架 | / |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 3 | 原屏幕墙拆除安装 | / |  | / | 1 |  |  |  |
| **小 计2** |  |
| **总 计** |  |  |

第六章 响应文件格式

安徽省交通控股集团有限公司阜阳管理处

信息分中心视频监控屏幕墙改造工程

响

应

文

件

**报价人名称： （盖章）**

**日 期：**

**目 录**

一、报价函及报价函附录

二、资格审查资料

三、法定代表人身份证明

四、法定代表人授权委托书

五、承诺函

六、报价清单

七、其他资料(如有)

**一、报价函**

 (采购人名称)：

1．我方已仔细研究 (项目名称)采购文件的全部内容，愿意以人民币 （大写） 元（小写）报价作为总报价，工期 ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量符合合格标准。

2.我方承诺在报价有效期内不修改、撤销报价文件。

3.如我方中标：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录（如有）属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（4）若在质量保证期内，我方提供的产品出现质量问题，我方将免费予以维修或更换。

4．我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在法律法规及询价文件中禁止要求的任何一种情形。

5．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

报价人： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

地址：

网址：

电话：

手机：

传真：

邮政编码：

 年 月 日

### 二、资格审查资料

资格审查资料包括：

（一）报价人基本情况表

（二）报价人企业组织机构框图

（三）拟委任的项目经理资历表

（四）累计完成的类似项目业绩资料汇总表

（五）正在施工和新承接的项目情况表

（六）报价人的信誉情况

（一）报价人基本情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 报价人名称 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 | （须部门负责人及以上） | 电 话 | （须工商注册地固定电话） |
| 传 真 | （须工商注册地传真） | 手 机 |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 企业性质 |  | 股东出资比例 |  | 上级主管单位 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  | 中级职称人员 |  |
| 基本账户开户银行 |  | 初级职称人员 |  |
| 基本账户账号 |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |
| 备注 |  |

注：在本表后应附：

（1）在本表后应附：企业营业执照副本彩色复印件、基本账户开户许可证彩色复印件等材料，并均应加盖公司印章；

（2）报价人企业简介；

（二）报价人企业组织机构框图

|  |
| --- |
| 以框图方式表示 |
| 说明 |

（三）-A 拟投入项目经理资料汇总表

|  |  |
| --- | --- |
| 人员 | 申报资料 |
| 姓名 | 年龄 | 毕业院校 | 专业 | 职称 | 资格证/安全资格证 | 相应职位的项目叙述 | 页码 | 备注 |
| 项目经理（主选） |  |  |  |  |  |  |  |  | **附业主出具的业绩证明材料及社保机构出具的社保缴费证明** |
|  |
|  |
|  |

（三）-B 拟委任的项目经理资历表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 专 业 |  |
| 职 称 |  | 公司单位职 务 |  | 拟在本标段工程担任职务 |  |
| 毕业学校 | \_\_\_\_\_\_年\_\_\_月毕业于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_学校\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_专业，学制\_\_\_\_\_\_年 |
| 经 历 |
| \_\_\_\_\_年～\_\_\_\_\_年 | 参加过的工程项目名称 | 担任何职 | 发包人及联系电话 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 获奖情况 |  |
| 目前任职项目状况 | 项目名称 |  |
| 担任职位 |  |
| 可以调离日期 |  |
| 备 注 |  |

**注：本表后应附：**

**（1）报价人拟委任的项目经理注册建造师证书（机电工程专业）、安全生产考核合格证书的复印件；**

**（2）报价人拟委任的项目经理的社保缴费信息（缴费截止时间应在投标截止时间前3个月以内，连续缴费期不低于6个月）并加盖社保机构章。**

（四）近五年（2014年1月1日至投标截止日）完成的类似项目业绩资料汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称/标段 | 技术等级/行车道数 | 起迄桩号（标段） | 里程长度（km） | 合同总价/合同结算价（万元） | 交（竣）工日期 | 合同工期/实际工期（月） | 承包方式（独立、联合体或分包） | 交（竣）工质量评定 | 招标人、电话 | 监理单位、电话 |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：本表后应附：**

（1）合同文本扫描件。

（2）业主开具的完工证明。

（五）正在施工和新承接的项目情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 采购人名称 |  |
| 采购人地址 |  |
| 采购人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量要求 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目总工 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：本表仅适用于资格审查条件中认可在建项目业绩的采购项目。

1.每张表只填写一个项目，并表明序号；

2.如近年来，报价人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性；

(六) 报价人的信誉情况

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 报价人情况说明 |
| （1）被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的投标资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。 |  |
| （2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。 |  |
| （3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。 |  |
| （4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。 |  |
| （5）[在“信用中国”网站（http://w](http://www.creditchina.gov.cn/)w[w.creditchina.gov.c](http://www.creditchina.gov.cn/)n）中被列入失信被执行人名单。 |  |

注：1.本表后应附：

（1）报价人在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单的网页截图复印件；

（2）报价人在[“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件](http://www.creditchina.gov.cn/)；

（3）报价人近3年（2015年1月1日至投标截止日）受到交通运输部或安徽省交通运输厅通报批评资料（如有）。

2.报价人应如实填报，若经查实报价人存在瞒报行为，将取消其投标或成交资格。

**三、法定代表人身份证明**

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： (法定代表人签字) 性别： 年龄： 职务：

系 (报价人名称)的法定代表人。

特此证明。

 报价人： (盖单位章)

 年 月 日

注：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

**四、法定代表人授权委托书**

本人 （姓名）系 （报价人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方的代理人。 代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）施工报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自委托之日起至报价有效期或经延长的报价有效期期满后30日内。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及代理人身份证明

报 价 人： （全称）（盖单位章）

法定代表人： （签名）

身份证号码：

委托代理人： （签名）

身份证号码：

日 期： 年 月 日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

**五、承诺函**

 (采购人名称)：

我方参加了 (项目名称)的报价，若我方中标，我方在此承诺：在采购人向我方发出成交通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经采购人审批后作为派驻本项目的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

我方承诺不出借资质、不围标、不串标、不提供虚假资料。

我方承诺法定代表人或代理人将按照采购人的要求，在签订合同协议书之前，到场参加询标，细化施工保障措施。

如我方违背了上述承诺，本项目采购人有权取消我方的报价和成交资格，并将我方的不良行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

报价人： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

 年 月 日

1. **报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **规格型号** | **品牌** | **单位** | **数 量** | **单价** | **总价** | **备 注** |
| **新增设备** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 液晶拼接屏 | 46'液晶拼接屏 |  | 台 | 18 |  |  |  |
| 2 | 液晶拼接架 | / |  | 套 | 18 |  |  |  |
| 3 | 走字屏 | P4全彩 |  | 平方米 | 4 |  |  |  |
| 4 | 走字屏支架 | / |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 大屏拼接器 | 信号总输入数量：36路；信号输出：36路，输出可选择1024×768、1400×1050、1366×768或1920×1080分辨率，输出色彩支持24位、32位颜色。 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 信号传输线材 | DVI线 |  | 根 | 18 |  |  |  |
| 7 | 装饰 | 拼接屏包边装饰 |  | 平方米 | 12 |  |  |  |
| 8 | 安装调试 |  |  | / | 1 |  |  |  |
| **小 计1** |  |
| **更换设备** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 液晶拼接屏 | 46'液晶拼接屏 |  | 台 | 5 |  |  |  |
| 2 | 液晶拼接架 | / |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 3 | 原屏幕墙拆除安装 | / |  | / | 1 |  |  |  |
| **小 计2** |  |
| **总 计** |  |  |

注：本表后附提供所用产品的质量保证说明及生产厂家授权证书复印件。

**七、其他资料（如有）**

报价人认为应附的其他资料。